
Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Formularz cenowy)


Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja posadzek drewnianych w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.
	Lp.
	Nazwa
	Wartość 
netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość 
brutto [zł]

	1.
	Powierzchnie objęte konserwacją:

	
	a) Galeria Sztuki Dawnej – 1630,8 m2
	
	
	

	
	b) Galeria Malarstwa XIX w. – 1920,0 m2
	
	
	

	
	c) Galeria Wystaw Zmiennych (tzw. „Włoska”) – 806,0 m2
	
	
	

	
	d) Galeria Wystaw Zmiennych (Ryzalit Dolny) – 262,3 m2
	
	
	

	
	e) Galeria Sztuki XX i XXI wieku – 680,7 m2
	
	
	

	
	f) Sala Edukacyjna – 40,4 m2
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Razem [suma pozycji a) – f) ]
	
	
	

	2.
	g) Wybrane pomieszczenia biurowe – 300 m2
	
	Cyklinowanie -  1 m2
	
	
	

	
	
	Olejowanie – 1 m2
	
	
	

	
	
	Łącznie – 300 m2
	
	
	



W formularzu w pkt. 1 należy wpisać kwotę za pojedynczą konserwację (kwartalną). Wszystkie posadzki to parkiety drewniane (wykonane
z klepek).


I. Wymagania i zasady konserwacji:
1. Konserwacja  musi  być prowadzona przy użyciu środków uznawanych za tzw. „ekologiczne” tj. nieemitujących substancji szkodliwych mogących mieć niekorzystny wpływ na zabytki znajdujące się w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jako produkty referencyjne (dotychczas stosowane) można przyjąć:
- Eurocol 896 – olej do pielęgnacji i czyszczenia
- Eurocol 850 – emulsja olejowo-woskowa – 2 warstwy po cyklinowaniu.
2. Prace konserwacyjne wykonywane będą 
- raz na kwartał w przypadku powierzchni lit. a) – e)
- na życzenie Zamawiającego w przypadku powierzchni lit. g)
- dwa razy w roku w przypadku powierzchni lit. f).
3. Konserwacja powierzchni lit. g) będzie prowadzona do wyczerpania zapasu przyjętej powierzchni.
4. Konserwacja prowadzona będzie przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych, BHP i ppoż.
6. Prace konserwacyjne [lit. a) – e)] będą prowadzone w poniedziałki po wcześniejszym potwierdzeniu terminu prac
z przedstawicielem Zamawiającego. Pozostałe prace będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania wszystkich prac w terminach uzgodnionych indywidualnie.

II. Zakres konserwacji:
1. Prace konserwacyjne obejmują:
- dla powierzchni lit. a) – f): pielęgnacja preparatem ref. Eurocol 896
- dla powierzchni lit. g): cyklinowanie i olejowanie – olejowanie preparatem Eurocol 850

III. Doświadczenie:
Wykonawca powinien posiadać minimum roczne doświadczenie przy konserwacji posadzek drewnianych w obiektach zabytkowych.
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