		

Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Część 1 – URZĄDZENIA SIECIOWE I
1. Switch 48 portów PoE
Ilość: 5 sztuk
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
Model: ……………………
Specyfikacja techniczna:
· 48 gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s
· 40 x port PoE+ 802.3af/at
· 8 x port PoE++ 802.3bt
· 4 x slot SFP+
· Przepustowość min. 168 Gbit/s
· Przepustowość routowania/przełączania min. 80000 Mpps
· Montaż w szafie Rack 19’’ 1U
· Budżet PoE: 600 W
· Możliwość zasilenia urządzeń PoE 60W
· Typ przełącznika: zarządzalny warstwy L2/L3
· Obsługa VLAN, pełny dupleks, dublowanie portów, obsługa 10Gbps, 
· Automatyczne wykrywanie PoE+
· Zgodność z modułem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.


2. Switch 48 portów
Ilość: 3 sztuki
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
Model: ……………………
Specyfikacja techniczna:
· 48 gigabitowe porty RJ45 
· 4 x slot SFP+
· Przepustowość routowania/przełączania min. 60000 Mpps
· Obsługa VLAN, pełny dupleks, dublowanie portów, obsługa 10Gbps
· Montaż w szafie Rack 19’’ 1U
· Pobór mocy maksymalnie 30W
· Typ przełącznika: zarządzalny, warstwy L2/L3 
· Zgodność z modułem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.

3. Switch 24 portów
Ilość: 5 sztuk
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
[bookmark: _GoBack]Model: ……………………
Specyfikacja techniczna:
· min. 24 gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s
· 16 x port PoE+ 802.3af/at
· 8 x port PoE++ 802.3bt
· 2 x slot SFP+ 
· Przepustowość min. 85 Gbit/s
· Przepustowość routowania/przełączania min. 40000 Mpps
· Obsługa VLAN, pełny dupleks, dublowanie portów, obsługa 10Gbps
· Typ przełącznika: zarządzalny  warstwy L2/L3
· Montaż w szafie Rack 19’’
· Budżet PoE: 400 W
· Zgodność z modułem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.


Część 2 – URZĄDZENIA SIECIOWE II
1. Switch 8 portów
Ilość: 15 sztuk
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
Model: ……………………
Specyfikacja techniczna:
· 8 gigabitowych portów
· Minimum 4 porty PoE+
· Przepustowość min. 8 Gbit/s
· Typ przełącznika: zarządzany 
· Możliwość montażu do ściany
· Zasilacz w zestawie
· Sygnalizacja przez diody LED
· Zgodność z modułem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.

2. Switch 5 portów
Ilość: 15 sztuk
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
Model: ……………………
Specyfikacja techniczna:
· 5 gigabitowych portów RJ45
· Port PoE 802.3af/at
· Zasilanie poprzez port PoE lub zasilacz
· Przepustowość min. 10 Gbit/s
· Przepustowość routowania/przełączania min. 7 Mpps
· Typ przełącznika: zarządzalny 
· Sygnalizacja przez diody LED
· Możliwość montażu do ściany
· Zasilacz w zestawie
· Zgodność z modułem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.

3. Access point 
Ilość: 6 sztuk
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
Model: ……………………
Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania):
· Standard Wi-Fi 5 2.4 GHz, 5 GHz
· Prędkość transmisji 2Gb/s
· Zasilanie PoE
· 1 port RJ45 PoE Gigabit Ethernet
· Możliwy montaż do sufitu lub ściany
· Antena wewnętrzna – minimum 3 szt. 
· Zgodność z modułem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.


Część 3 – URZĄDZENIA SIECIOWE III
1. Switch 8 portów
Ilość: 4 sztuk
Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca podaje poniższe dane):
Marka: ……………………
Model: ……………………
Specyfikacja techniczna:
· 8 gigabitowych portów RJ45 PoE+
· 2 porty SFP
· Budżet PoE 150W
· Przepustowość min. 20 Gbit/s
· Przepustowość routowania/przełączania min. 14 Mpps
· Typ przełącznika: zarządzalny 
· Sygnalizacja przez diody LED
· Możliwy montaż do ściany
· Zasilacz w zestawie
· Zgodność z modułem/kontrolerem zarządzania UCK-G2-PLUS
UWAGA: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty katalogowe dot. zaoferowanego urządzenia.


Część 4 – URZĄDZENIA SIECIOWE IV
1. Wkładka optyczna SFP+ LC 300 m
Ilość: 20 sztuk
Specyfikacja techniczna:
· Przepływność 10 Gb
· Typ MultiMode
· Dystans 300 m 
· Typ złącza LC/UPC
· Typ modułu: duplex

2. Wkładka optyczna SFP RJ
Ilość: 20 sztuk
Specyfikacja techniczna:
· Przepływność 1.25 Gb
· Medium transmisyjne: miedź
· Typ interfejsu: SFP
· Złącze: RJ45
· Typ modułu: duplex
· Dystans 100 m

3. Patchpanel 48 porty
Ilość: 5 sztuk
Specyfikacja techniczna:
· Wyposażony w 48 portów kat. 6
· Typ gniazda: RJ45
· Montaż do szafy rack 19’’
· Złącza LSA
· Wykonane z blachy stalowej

4.  Karta sieciowa 10 Gb PCI-e
Ilość: 5 sztuk
Specyfikacja techniczna:
· 2 x port SFP+ PCI-e 10 Gb/s
· Łączność SC Multimode
· Montaż do płyty głównej
· Wysokość high profile 
· Kompatybilność z systemami Windows

5.  Router GSM mobilny wifi LTE
Ilość: 6 sztuk
Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania):
· Łączność wi-fi 5; 2.4 GHz, 5 GHz
· Wbudowany akumulator
· Zasilanie 5V USB
· Prędkość transmisji Wi-Fi minimum 300 Mb/s
· Gniazdo karty SIM
· Wbudowany modem 4G/LTE
· Obsługa 12 klientów Wi-Fi jednocześnie

6.  Router GSM stacjonarny wifi LTE
Ilość: 5 sztuk
Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania):
· 4 porty RJ45 (LAN) Gigabit Ethernet
· 1 port RJ45 (WAN) Gigabit Ethernet
· Gniazdo karty SIM
· 2 anteny zewnętrzne
· Standard łączności wifi 5; 2.4 GHz, 5 GHz
· Tryby pracy: router, bridge, access point
· Wbudowany modem 4G/LTE
· Zasilacz w zestawie (jeśli potrzebny)


Część 5 – URZĄDZENIA SIECIOWE V
1.  Listwy zasilające sterowane GSM
Ilość: 4 sztuki
Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania):
· Minimum 5 gniazd 
· Montaż do szafy RACK 19” 1U
· Napięcie zasilania 230 V
· 2 bezpieczniki 10 A
· Moduł GSM
· Gniazdo Ethernet (RJ45)
· Podtrzymywanie modułu GSM: wbudowany akumulator
· Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
· Zdalne zarządzanie przez SMS (Reset gniazd)
· 8 zewnętrznych czujników temperatury (w komplecie)


…………………………………….                                                                (kwalifikowany podpis  elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty (przy użyciu e-dowodu)
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