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1. [bookmark: _Toc234499109]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja i aranżacja budynku Stajni I Spichlerza  wraz 
z otoczeniem na potrzeby Magazynu rzeźb w Zespole Pałacowo – Parkowym 
w Otwocku Wielkim”.
Kompleks Pałacowo-Parkowy  w Otwocku Wielkim wraz z otoczeniem, to obiekt zabytkowy 
o wyjątkowej wartości historycznej i architektonicznej. Przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycyji wymaga kompleksowych działań projektowych łączących rewitalizację 
z zachowaniem jego oryginalnego charakteru oraz dostosowaniem do potrzeb użytkowników.Przedmiotowa Inwestycja obejmie przekształcenie wnętrza Stajni i Spichlerza na potrzeby Magazynu rzeźb.
Kluczowymi (koniecznym) elementami działań będą również:
· zaprojektowanie instalacji burzowej/odprowadzenie wody z dziedzińca,
· przygotowanie podłoża dziedzińca dla ruchu  dla pojazdów o masie < 40 ton,
· wymiana nawierzchni dziedzińca (obecnie asfalt),
· naprawa/przebudowa ogrodzenia wokół budynków Stajni i Spichlerza.

1.1. [bookmark: _Toc234499110]Etap I - Wykonanie inwentaryzacji Stajni i Spichlerza wraz z otoczeniem i ekspertyzą techniczną budynku Stajni
Zakres prac do wykonania w ramach Etapu I 	
[bookmark: _Toc234499111]Wymagania dotyczące dokumentacji BIM 
· Chmura punktów kolorowa i w odcieniach szarości (seria pomiarów laserowych, sferycznych zapisując zmierzone odległości i odwzorowując położenie zmierzonych punków w wirtualnej przestrzeni) utworzona na podstawie danych pozyskanych za pomocą skanera laserowego 3D, która ma stanowić liczny zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację fizycznego obiektu, rozmieszczony w wirtualnej przestrzeni, odwzorowujący z dużą dokładnością geometrię elementów. 
· Parametry urządzenia pomiarowego, nie gorsze niż
· wyznaczenia odległości z dokładnością do 2 mm,
· dokładność kątowa do 16’,
· szum pomiaru do 1,5 mm na dystansie 30 m,
· dokładność kompensatora 3”,
· prędkość pozyskiwania punktów (prędkość skanowania) do 1 000 kHz,
· Wielkość chmury punktów z pojedynczej stacji skanowania, dla: 
· elewacji zewnętrzne: 61.2 - 108.8 MPTS (ang. Measurement Points – Punkty Pomiarowe) - w kolorze w rozdzielczości zdjęcia sferycznego min. 300 Mpx,
· przestrzenie ekspozycyjne ogólnodostępne: 27.2 - 61.2 MPTS w kolorze 
w rozdzielczości zdjęcia sferycznego min. 150 Mpx,
· pozostałe pomieszczenia: 6.8 - 27.2 MPTS w odcieniach szarości.
· Pomiary przeprowadzić z nawiązaniem do georeferencji, zgodnej z krajowymi standardami geodezyjnymi, z uwzględnieniem osnowy geodezyjnej opartej na minimum trzech punktach kontrolnych,
· W celu uzyskania wysokiej precyzji odwzorowania zabytkowej tkanki budynku z  zachowaniem jej integralności, pomiar chmury punktów wykonać z wykorzystaniem technologii TLS (ang. Terrestrial Laser Scanning – Naziemny skaning laserowy),
· Ze uwagi na utrudnienia w dostępie do niektórych elementów dachu, wymaga się aby chmura punktów dachu i miejsc niewidocznych dla skanera z przyziemia została utworzona na podstawie danych fotogrametrycznych.
[bookmark: _Toc234499112]Wymagania dotyczące dokumentacji 2D
Zakres  inwentaryzacji instalacji budynkowych:
· widoczne elementy instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o, wentylacja, klimatyzacyjnej),
· instalacje elektryczne, a w tym: rozdzielnia główna, wewnętrzne linie zasilające (WLZ), rozdzielnice piętrowe, gniazda, oprawy),
· przekroje podłużne i poprzeczne
· instalacje budynkowe wrysować w dokumentację techniczną,
Wymagania dla rzutów i przekrojów:
· charakterystyczne wymiary, nazwy i numery pomieszczeń z określeniem ich powierzchni netto i brutto, poziomy odniesienia, ppp; 
· widok dachu;
Zakres przedstawienia układu przestrzennego oraz formy architektonicznej budynków:
· kubatura, 
· wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji; 
· informacji na temat zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania 
z obiektów przez osoby niepełnosprawne,informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
· dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, 
· rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, 
· informacji  konstrukcyjno-materiałowych o podstawowych elementach konstrukcji budynków,
· informacji konstrukcyjno-materiałowych na temat wewnętrznych 
i zewnętrznych przegród budowlanych, 
· informacji o sposobie funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 
Zakres danych o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego urządzeń:
· grzewczych, 
· chłodniczych, 
· klimatyzacyjnych,
· wentylacji grawitacyjnej,
· wentylacji mechanicznej, 
· wodociągowych,
· kanalizacyjnych,
· gazowych,
· elektroenergetycznych,
· telekomunikacyjnych,
· piorunochronnych.


Sposób przedstawienia danych na każdy z budynków osobno,
z uwzględnieniem zestawienia tabelarycznego:
· architektury, 
· stropów,
· ścian,
· główne urządzenia danej instalacji (np. centrale wentylacyjne, serwery itd.).

UWAGA!
Dostępność pomieszczeń: Wyłącznie w asyście pracownika MNW.

[bookmark: _Toc234499113]Wymagania dotyczące ekspertyzy technicznej budynku Stajni – opracowanie ma obejmować:
· Ocenę techniczną wraz z rozpoznaniem konstrukcji budynków,
· Wskazanie możliwych lokalizacji windy/podnośnika w budynku na potrzeby transportu obiektów, 
· Możliwości poszerzania ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń oraz łatwości transportowania obiektów, 
· [bookmark: _GoBack]Określenie wytrzymałości ścian konstrukcyjnych i stropów w miejscach potencjalnych lokalizacji windy/podnośnika  w budynku, Określenie nośności stropów;
· Przedstawienie wniosków  i zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji obiektu

[bookmark: _Toc234499114]Etap II – Opracowanie koncepcji wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji burzowej)
Zakres prac do wykonania w ramach Etapu II 
[bookmark: _Toc234499115]Wymagania ogólne
· Opracowanie koncepcji wielobranżowej Inwestycji (zwanej dalej „Koncepcją”), zaproponowanie rozwiązań technicznych i jakościowych dla zadania zgodnie z pkt.1 wraz z dopasowaniem technologii wg.wytycznych Zamawiającego. Dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu, w szczególności z Zamawiającym oraz osobami wskazanymi przez niego. 
· Przekazanie Zamawiającemu Koncepcji w wersji elektronicznej i na odpowiednim nośniku pamięci (pendrive) lub przesłanie na adresy e-mail: rbiernacka@mnw.art.pl oraz wrozplochowski@mnw.art.pl. Dodatkowo po uzyskaniu akceptacji wersji elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu Koncepcję w wersji papierowej w formie broszury A3 – 2 egz.
[bookmark: _Toc234499116]Wymagania dotyczące części opisowej
· Zestawienia tabelaryczne wszystkich powierzchni budynku wraz z podsumowaniem powierzchni poszczególnych kondygnacji i funkcji; 
· Opis architektury krajobrazu; 
· Opis konstrukcji budynku; 
· Opis instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z bilansem zapotrzebowania na media; 
· Opis zabezpieczenia pożarowego budynku; 
· Podstawowe rozwiązania materiałowe. 
[bookmark: _Toc234499117]Wymagania dotyczące części graficznej
· Projekt zagospodarowania w skali 1:500 działki, narysowany na czytelnej mapie zasadniczej, przedstawiający budynek i wszystkie elementy zagospodarowania oraz zakładane przyłącza i przekładki sieci wraz z podstawowymi wymiarami; 
· Projekt zagospodarowania w skali co najmniej 1:200:
· rzuty wszystkich kondygnacji budynku z opisem funkcji i powierzchni pomieszczeń oraz przedstawieniem podstawowych elementów instalacji i wyposażenia budynku; 
· rzut dachu z lokalizacją istotnych elementów instalacji i urządzeń;
· charakterystyczne przekroje budynku z rzędnymi poziomów i podstawowymi wymiarami; 
· wszystkie elewacje budynku z przedstawieniem kolorystyki i określeniem materiałów wykończeniowych; 
· schematy dotyczące instalacji, jeżeli opis nie będzie w pełni oddawał proponowanych rozwiązań; 
· wizualizacje zewnętrzne z poziomu terenu - 2 szt.
[bookmark: _Toc234499118]Etap III – Opracowanie Projektu Budowlanego
Zakres prac do wykonania w ramach Etapu III
[bookmark: _Toc234499119]Wymagania dotyczące opracowania Projektu Budowlanego
· Opracowanie Projektu Budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive), po uzupełnieniu uwag Zamawiającego; 
· Przedłożenie Zamawiającemu Projektu Budowlanego wraz z kompletem uzgodnień, pozwoleń w 6 egz. w wersji papierowej (przy czym wersja papierowa przekazana zostanie po uzupełnieniu uwag Zamawiającego, wersja do weryfikacji przekazana zostanie jedynie w formie elektronicznej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive);
· Skompletowanie i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
[bookmark: _Toc234499120]Etap IV – Opracowanie Projektów Wykonawczych i realizacja  nadzoru autorskiego nad opracacowaną dokumentacją
Zakres prac do wykonania w ramach Etapu IV.
[bookmark: _Toc234499121]Wykaz wielobranżowych Projektów Wykonawczych dla poszczególnych rodzajów robót
· Projekt zagospodarowania terenu;
· Projekt architektoniczny; 
· Projekt konstrukcji;
· Projekt instalacji sanitarnych; 
· Projekt instalacji elektrycznych; 
· Projekt instalacji niskoprądowych;
· Projekt instalacji burzowej 
[bookmark: _Toc234499122]Wymagania dotyczące sporządzenia mapy miejsca realizacji inwestycji
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy obejmującej:
· dane pozwalające na geograficzną identyfikację projektu (dane geolokalizacyjne);
· dane dot.  powierzchni poszczególnych przestrzeni/obszarów;
· dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt, należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zidentyfikować i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązania. Wielkość każdego z plików nie może przekraczać 25 MB.
[bookmark: _Toc234499123]Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją
· Uwzględnienie w projektach specyficznych wymagań ochrony zabytków, takich jak wykorzystanie odpowiednich materiałów, technologii i metod zgodnych z wytycznymi konserwatorskimi oraz charakterem budynku;
· Stałe konsultacje z Zamawiającym oraz wsparcie w procesie uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych zezwoleń.
· Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji – od momentu wprowadzenia wykonawcy/wykonawców robót budowlanych na teren budowy do końca inwestycji 
· Nadzór autorski wykonywany będzie przez Wykonawcę – autora projektu wspólnie 
z projektantami branżowymi, którzy są współautorami Dokumentacji, będącej Przedmiotem Zamówienia. Odstępstwo od tej zasady wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
· Nadzór autorski obejmować będzie m.in.:
· nadzorowanie w trakcie realizacji robót zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją projektową; 
· uszczegóławianie, w miarę potrzeb, dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych w toku realizacji; 
· uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych) w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej; 
· kontrolowanie zakresu wprowadzanych zmian w projekcie, tak aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu; 
· udział w cyklicznych naradach technicznych, w terminach wcześniej ustalonych z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych nie częściej jednak niż raz 
w tygodniu; 
· udział w odbiorach kluczowych prac budowlanych, w tym w odbiorach końcowych; 
· udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy administracji państwowej, nadzoru budowlanego i inne oraz współdziałanie z Zamawiającym 
w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie niezbędnym do wprowadzenia ewentualnych zmian w Dokumentacji projektowej żądanych przez wyżej wymienione organy, przy czym w ramach nadzoru wprowadzane będą zmiany, które wynikają z błędów lub braków 
w Dokumentacji projektowej lub konieczności jej uszczegółowienia; 
· opiniowanie zgodności Dokumentacji warsztatowych i montażowych z projektem wykonawczym;
· opiniowanie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity; 
Dz. U. z 2021 r,, poz. 1213), sporządzonej przez podmiot inny niż Wykonawca; 
· wykonywanie opracowań zamiennych, uzupełnień oraz aktualizacji rysunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z błędów, braków w Dokumentacji projektowej lub konieczności jej uszczegółowienia
[bookmark: _Toc234499124]Dodatkowe uwarunkowania w zakresie dokumentacji
· W przypadku opracowań będących częściami składowymi zamówienia, lub opracowań pomocniczych wykonywanych na potrzeby zamówienia, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga od sporządzającego określonego wykształcenia, doświadczenia oraz uprawnień, opracowania te winny być wykonane przez osoby z tymi kwalifikacjami;
· W przypadku działań podejmowanych na potrzeby realizacji zamówienia, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga określonych zgód administracyjnych i pozwoleń Wykonawca jest zobowiązany do otrzymania takiej zgody przed przystąpieniem do tychże działań. 
[bookmark: _Toc234499125]Etap V – Opracowanie Przedmiaru robót, Kosztorysu Inwestorskiego (wraz z jego 2-krotną aktualizacją), Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego robót budowlanych. Udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy udzielaniu odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.
Zakres prac do wykonania w ramach Etapu V.
[bookmark: _Toc234499126]Wykaz dokumentów do wykonania
· Przedmiaru robót, 
· Kosztorys inwestorski, 
· Zbiorcze zestawienia kosztów, 
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
· Harmonogram Rzeczowo-finansowy robót budowlanych 
[bookmark: _Toc234499127]Wymagania dotyczące dokumentacji
· Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski oraz Zbiorcze zestawienia kosztów wykonać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive);
· STWiOR wykonać w 3 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (pendrive), przy czym wersja papierowa przekazana zostanie po dokonaniu odbioru i uzupełnieniu uwag Zamawiającego, wersja do weryfikacji w ramach obiorów przekazana zostanie jedynie w formie elektronicznej,
· W Harmonogramie rzeczowo-finansowym ująć kluczowe kamienie milowe dotyczących terminów i kosztów realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych,
· Sporządzania projektów odpowiedzi na pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące technicznych aspektów Dokumentacji projektowej; 
· Dokonywania zmian (modyfikacji) Dokumentacji projektowej, jeżeli będzie to niezbędne z uwagi na braki lub błędy w dokumentacji projektowej.


· 
Parametry budynków:
	Parametry
	Stajnia
	Spichlerz (Kotłownia)

	powierzchnia użytkowa łącznie:
	b.d.
	373,56 m2

	powierzchnia zabudowy
	664,00 m2
	400,00 m2

	kubatura budynku
	4 611,00 m2
	3 600,00 m2

	liczba kondygnacji naziemnych
	1 + poddasze użytkowe
	1 + poddasze nieużytkowe

	liczba kondygnacji podziemnych 
	0
	0

	liczba wejść/klatek
	3
	2







2. [bookmark: _Toc234499128]WYTYCZNE DO PROJEKTU ARANŻACJI PRZESTRZENI NA POTRZEBY MAGAZYNU RZEŹB
W dokumentacji ująć
· Odnowienie/wymiana stolarki okiennej (w tym: malowanie, konserwacja, sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania okucia okiennego, regulacja okien, konserwacja zawiasów, w niektórych przypadkach wymiana);
· Udrożnienie i sprawdzenie przebiegu kanałów wentylacji grawitacyjnej;
· Wykonanie projektu systemu zabezpieczeń technicznych budynków (SSP, CCTV, KD, oświetlenie ewakuacyjne oraz systemu monitorowania klimatu)
· Wykonanie projektu aranżacji wnętrza Stajni i Spichlerza wraz z adaptacją pomieszczeń  na potrzeby Magazynu rzeźb;
· Malowanie ścian i sufitów wraz z uzupełnieniem ubytków w zaadaptowanych (pozostały) pomieszczeniach
· Wykonanie projektu wysłony okien;
· Wykonanie projektu sieci teleinformatycznej (sieci LAN i Wi-Fi,);
· Wykonanie projektu kompleksowej informacji graficzno-tekstowej dla Stajni 
i Spichlerza:
· [bookmark: _Toc183011411][bookmark: _Toc183025059][bookmark: _Toc183034496][bookmark: _Toc183038175][bookmark: _Toc183011412][bookmark: _Toc183025060][bookmark: _Toc183034497][bookmark: _Toc183038176][bookmark: _Toc183011413][bookmark: _Toc183025061][bookmark: _Toc183034498][bookmark: _Toc183038177][bookmark: _Toc183011414][bookmark: _Toc183025062][bookmark: _Toc183034499][bookmark: _Toc183038178][bookmark: _Toc183011415][bookmark: _Toc183025063][bookmark: _Toc183034500][bookmark: _Toc183038179][bookmark: _Toc183011416][bookmark: _Toc183025064][bookmark: _Toc183034501][bookmark: _Toc183038180][bookmark: _Toc183011417][bookmark: _Toc183025065][bookmark: _Toc183034502][bookmark: _Toc183038181][bookmark: _Toc183011418][bookmark: _Toc183025066][bookmark: _Toc183034503][bookmark: _Toc183038182][bookmark: _Toc183011419][bookmark: _Toc183025067][bookmark: _Toc183034504][bookmark: _Toc183038183][bookmark: _Toc183011420][bookmark: _Toc183025068][bookmark: _Toc183034505][bookmark: _Toc183038184][bookmark: _Toc183011421][bookmark: _Toc183025069][bookmark: _Toc183034506][bookmark: _Toc183038185][bookmark: _Toc183011422][bookmark: _Toc183025070][bookmark: _Toc183034507][bookmark: _Toc183038186][bookmark: _Toc183011423][bookmark: _Toc183025071][bookmark: _Toc183034508][bookmark: _Toc183038187][bookmark: _Toc183011424][bookmark: _Toc183025072][bookmark: _Toc183034509][bookmark: _Toc183038188][bookmark: _Toc183011425][bookmark: _Toc183025073][bookmark: _Toc183034510][bookmark: _Toc183038189][bookmark: _Toc183011426][bookmark: _Toc183025074][bookmark: _Toc183034511][bookmark: _Toc183038190][bookmark: _Toc183011427][bookmark: _Toc183025075][bookmark: _Toc183034512][bookmark: _Toc183038191][bookmark: _Toc183011428][bookmark: _Toc183025076][bookmark: _Toc183034513][bookmark: _Toc183038192][bookmark: _Toc183011429][bookmark: _Toc183025077][bookmark: _Toc183034514][bookmark: _Toc183038193][bookmark: _Toc183011430][bookmark: _Toc183025078][bookmark: _Toc183034515][bookmark: _Toc183038194]Wobec wskazanych rozwiązań w opisie zamówienia: Wykonawca, po dokonaniu analizy funkcjonalności oraz uwzględnieniu zapotrzebowania w ramach istniejącej przestrzeni, może zaproponować alternatywny sposób jej zagospodarowania, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu oraz spełnią zakładane cele i funkcjonalności.
3. [bookmark: _Toc234499129]WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
Sieć LAN
· Typ Okablowania:
· Zastosować kable kategorii 6a (Cat. 6a) dla sieci LAN, aby zapewnić dużą przepustowość, odpowiednią dla technologii nowej generacji;
· Instalacja Kabli Ethernet:
· Prowadzić okablowanie w sposób nienaruszający istniejącej architektury, 
z użyciem ukrytych kanałów w widocznych miejscach;
· Każde stanowisko biurowe, edukacyjne i konferencyjne powinno posiadać co najmniej dwa punkty dostępowe LAN.
· Bezpieczeństwo Sieciowe:
· Zainstalować systemy zabezpieczeń i zarządzania dostępem zgodne z wymogami ochrony danych. Zapewnić ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, szczególnie w pomieszczeniach archiwalnych.
Sieć WI-FI
· Zasięg Sieci:
· W Stajni i Spichlerzu zainstalować punkt/punkty dostępowe 
· Bezpieczeństwo Sieci Wi-Fi:
· Sieć Wi-Fi powinna być zabezpieczona hasłami i wymagać autoryzacji. Sieć pracowników oddzielić od sieci gościnnej, wyposażając ją w firewall i filtrację MAC adresów.
· Wyposażenie i Wydajność Sieci:
· Wykorzystać technologie Wi-Fi 802.11ac lub wyższe oraz urządzenia z funkcją beamforming, aby poprawić wydajność sygnału.

4. [bookmark: _Toc234499130]WYTYCZNE DO PROJEKTU SYSTEMU MONITOROWANIA KLIMATU
Projekt Systemu monitorowania klimatu sprowadza się do zaprojektowania rozbudowy systemu posiadanego przez Zamawiającego. Istniejący skrypt/aplikacja (iQVISION niagara 4) zarządza danymi (parametry klimatu: wilgotność i temperatura) dostarczonymi przez urządzenia monitorowania klimatu (rejestratory klimatu) rozmieszczone w przestrzeni obiektu. Przetwarzane parametry zwizualizowane są w prostej formie graficznej pozwalającej zlokalizować dany punkt pomiarowy na planie budynku. 
· Wymagania systemu monitorowania klimatu
Aplikacja/skrypt będący przedmiotem zamówienia musi stanowić rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego aplikacji/skryptu, której funkcjonalność przedstawiona została poniżej: 
· komputerze w sieci MNW, poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. odpowiedni adres IP przyznawany przez MNW; 
· pamięć dla rejestrowanych danych pomiarowych: minimum 12 miesięcy, 
· system alarmowy na adres mailowy, z możliwością wyłączenia; system alarmowy informuje przekroczeniach zadanych parametrów, o kończącej się baterii w rejestratorze, o utracie łączności z czujnikiem, o braku zmiany parametrów klimatu (przez możliwy do zdefiniowania okres czasu) przesyłanych przez dany rejestrator – potencjalna awaria rejestratora; umożliwia dodawanie i usuwanie adresów e-mail do bazy alarmowej przez Użytkownika; współpracuje z systemem poczty elektronicznej MNW (smtp/imap w wariancie z autoryzacją i szyfrowaniem oraz bez); 
· system alarmowy z wykorzystaniem protokołu SNMP v2 lub 3; 
· wizualizacja posiada rozbudowane narzędzie generowania raportów. Raporty mają formę wykresów (temperatura i wilgotność względna na jednym wykresie) oraz osobnej tabeli wartości parametrów z datą i godziną ich zmierzenia; użytkownik ma możliwość wybierania czujników z których będzie generować raporty, zakresów dat, z których chce otrzymać raport; narzędzie pozwala generować raporty łączone z kilku czujników (na jednym wykresie dane z kilku czujników) oraz raporty rozdzielne (każdy czujnik jest prezentowany na osobnym wykresie), raporty generowane w formacie *.pdf; 
· system pozwala na generowanie danych w formacie umożliwiającym zaimportowanie do programu Excel; 
· wizualizacja uwzględnia dwa typy użytkowników: 
· użytkownik „zaawansowany”, mający uprawnienia do definiowania wartości dopuszczalnych zakresów parametrów, po przekroczeniu których wysyłany jest alarm na pocztę elektroniczną, pobierania gromadzonych danych w formatach umożliwiających ich zaimportowanie do programu Excel; 
· użytkownik „zwykły”, mający uprawnienia tylko do podglądu aktualnych danych oraz do generowania raportów z wybranych przez siebie czujników w formacie .pdf; 
· wizualizacja jest wyposażona w moduł dodawania czujników przez użytkownika; 
· możliwość zmiany położenia czujników w oknie wizualizacji/przeglądarki – drag & drop; 
· możliwość zmiany przypisanej nazwy rejestratora/dodawanie notatek w oknie przeglądarki; 
· możliwość zmiany interwału zapisu danych o temperaturze i wilgotności względnej; 
· możliwość ustawienia automatycznego generowania raportów, zgodnie z podanymi wyżej parametrami, gdzie możliwy jest wybór ustawienia z których czujników i za jaki okres, dane raporty będą się generować automatycznie; 
· funkcja: kopia bezpieczeństwa – na wypadek wystąpienia problemów w działaniu systemu możliwość utworzenia kopii jego ustawień (systemu), którą można załadować/wgrać jako ustawienia bieżące; 
· funkcja filtrowania wyświetlanych na wizualizacji rejestratorów, np. stałe, ruchome; 
· moduł sterowania ogrzewaniem. 
 
· Wymagania dla urządzeń pomiarowych (rejestratorów) systemu monitorowania klimatu
· dopuszcza się urządzenia przeznaczone do zastosowań wewnątrz budynków minimalnej klasie ochrony IP 30 z opcją wyświetlania wartości wszystkich mierzonych parametrów powietrza (rejestratory pełniące funkcje pomiarowe); 
· w przypadku rejestratorów bezprzewodowych komunikacja pomiędzy rejestratorami musi odbywać się bezprzewodowo i dwukierunkowo, z wykluczeniem potrzeby korzystania z jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury bezprzewodowej obiektu; 
· w przypadku rejestratorów przewodowych wymóg powyżej nie musi być spełniony (wybór między rejestratorami bezprzewodowymi a przewodowymi zostanie dokonany na etapie projektowania); 
· urządzenie musi zapewniać możliwość łatwej wymiany baterii bez dodatkowych narzędzi (rejestrator bezprzewodowy); 
· wszystkie rejestratory bezprzewodowe muszą działać jednocześnie jako nadajniki oraz repeatery sygnału. Dopuszcza się możliwość wykorzystania jedynie urządzeń działających w sieci typu MESH, która nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych repeaterów, wzmacniaczy sygnałów czy innych urządzeń sieciowych; 
· rejestratory bezprzewodowe muszą wykorzystywać standaryzowany protokół radiowy na dedykowanych częstotliwościach nie wymagających uzyskania pozwolenia radiowego od Zamawiającego dopuszczony do użytkowania w UE. System radiowy nie może wzajemnie negatywnie oddziaływać z innymi systemami wykorzystującymi komunikację radiową na terenie MNW (w szczególności WiFi w paśmie 2.4 i 5 GHz – 802.11 wszystkie iteracje, bluetooth, bluetooth LE, z-wave, zigbee); 
· system autoryzacji urządzeń bezprzewodowych powinien zabezpieczać przed możliwością podszycia się pod już zarejestrowane urządzenie; 
· instalację bezprzewodową zakończyć należy stacją bazową, która będzie jednocześnie interfejsem wspierającym komunikację po protokole MODBUS z urządzeniem nadrzędnym (np. sterownikiem czy oprogramowaniem nadzorczym). Podłączenie komunikacji przewodowej zapewnić należy jednocześnie jako Modbus RTU oraz Modbus TCP, a łącznie z urządzeniem dostarczyć pełną specyfikację dostępnych rejestrów Modbus; 
· uruchamianie jak również serwisowanie rejestratorów umożliwiać musi nieodpłatna aplikacja dostępna dla typowych urządzeń mobilnych (Android, iOS). Aplikacja ta musi być w stanie w formie graficznej przedstawić aktualną siatkę połączeń pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci bezprzewodowej (rejestratorami oraz stacją bazową), a także pozwalać na bezprzewodową aktualizację oprogramowania firmware wszystkich rejestratorów bezprzewodowych; 
· urządzenia muszą posiadać możliwość przesyłania do stacji bazowej w czasie rzeczywistym informacji o pomiarach temperatury, wilgotności względnej powietrza, stanie zużycia baterii, stanie sieci bezprzewodowej (siły sygnału połączeń między urządzeniami); 
· W celu ograniczenia zużycia baterii oraz optymalizacji transmisji danych przetworniki muszą być wyposażone w funkcję wysyłania informacji jedynie przy zmianie stanu pomiaru tzw. COV (change of value); 
· rejestratory bezprzewodowe muszą pozwalać na współistnienie innych urządzeń wykorzystujących te same częstotliwości radiowe, nie zakłócając ich pracy, czyli musi wspierać technologię FPCC (Future-Proof Coexistence Connectivity); 
· Zasilanie 24 Vac / Vdc (rejestratory przewodowe); 
· Wbudowany port RS485 izolowany galwanicznie z komunikacją MODBUS RTU z możliwością wyboru szybkości 9600 - 115200 bitów/s obciążający sieć maksymalnie 1/8 UL (rejestratory przewodowe); 
· Obudowa wykonana z tworzywa ABS i dostępna co najmniej w dwóch kolorach barwionych w masie (białym oraz czarnym); 
· Wspieranie analizy w czasie rzeczywistym dla oceny jakości instalacji (IQS index); 
· Maksymalna dopuszczalna niedokładność pomiaru temperatury ±0,3°C osiągana dla zakresu co najmniej 20 - 25°C;  
· Maksymalna dopuszczalna niedokładność pomiaru wilgotności względnej powietrza ±2%rH osiągana dla zakresu co najmniej 20 - 25°C oraz 30 - 75%rH; 
· Wbudowany system kompensacji pomiaru temperatury względem prędkości powietrza w otoczeniu czujnika; 
· Wbudowane dodatkowe wejście uniwersalne (napięciowe/cyfrowe/ /rezystancyjne) do przyszłej rozbudowy o dodatkowy pomiar lub alarm (rejestratory przewodowe); 
· Wbudowany regulator P/PI oraz 4 wyjścia napięciowe z możliwością sieciowego nadpisywania wartości w tym jedno z możliwością skonfigurowania jako wyjście sterownicze; 
· Automatyczne przeliczanie wilgotności względnej, wilgotności bezwzględnej, entalpii, stosunku zmieszania pary wodnej z powietrzem; 
· Wbudowana funkcja alarmu kondensacji; 
· Zabezpieczenie przed dostępem poprzez konieczność użycia klucza sprzętowego w celu zdalnego dostępu do konfiguracji urządzenia (rejestratory przewodowe), 
· Nowe rejestratory muszą współpracować z posiadaną przez Zamawiającego wizualizacją. 
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