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Załącznik nr 1 
do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia
Wykonawca: 
_______________
(firma)

_______________
(NIP)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działania 3.2 Wyposażenie pracowni konserwatorskich i renowatorskich w ramach projektu pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji” – laser do czyszczenia obiektów

W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa”. 

UWAGA!: 
1) W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji;
2) Planowany termin dostawy to 12 tygodni. W wypadku gdy Wykonawca ma zastrzeżenia do możliwości dochowania tego terminu, Zamawiający prosi o przekazanie takiej informacji. 

	Działanie - laser do czyszczenia obiektów


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto PLN
	Łącznie netto PLN
	Łącznie VAT PLN
	Łącznie brutto PLN

	1
	Dostawa wraz z montażem mobilnego lasera do czyszczenia obiektów zabytkowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wykonanych z różnych materiałów, w tym m.in. kamienia, stopów metali, drewna, obiektów na papierze:
· Laserowy system czyszczący o mocy min. 300W, chłodzony powietrzem, z regulowanym czasem trwania impulsu 20ns-500ns (max. 2.0 mJ na impuls), o długości przewodu nie krótszej niż 450 cm, dwóch soczewkach skanujących i zapasowych szybach ochronnych:
- laser o działaniu bezkontaktowym, powinien umożliwiać pracę na delikatnych powierzchniach lub wrażliwych materiałach,
- wyposażenie w dodatkowe soczewki umożliwiające efektywną pracę na obiektach o mniejszych i większych rozmiarach oraz rozbudowanej formie,
- budowa ręcznej głowicy zapewniająca dobre ułożenie w dłoni i pewny chwyt w czasie pracy,
- napięcie 230 V lub inne zapewniające możliwość korzystania z urządzenia przy standardowym napięciu w gniazdkach elektrycznych w Polsce (zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa),
- możliwość zapisu ustawień w pamięci urządzenia,
- preferowany pobór mocy do 3000 W,
- preferowana waga urządzenia max. do 300-400 kg.
Przez mobilność urządzenia rozumie się np. wyposażenie urządzenia w kółka lub wózek umożliwiający przewożenie po powierzchniach poziomych.
· W zestawie: 
- dedykowany futerał do przechowywania i transportu elementów urządzenia,
- przenośny odciąg spalin/pochłaniacz oparów z przedfiltrami do wyłapywania większych cząstek, filtrem HEPA, filtrem węglowym i czujnikami VOC, który można połączyć z ręczną głowicą do pulsacyjnego czyszczenia laserowego,
- aluminiowa komora wychwytująca opary z krystaliczną szybą,
- okulary ochronne do lasera (min. 6 szt.).
Wszystkie wymienione wyżej elementy zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne. Urządzenie musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające do użytkowania na terenie Polski.
· Gwarancja: minimum 24 miesiące
· Dostęp do autoryzowanego serwisu
· Dwudniowe szkolenie z obsługi i metod pracy urządzenia na zróżnicowanych materiałach zabytkowych oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy laserem, dla 15 konserwatorów MNW
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