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Załącznik nr 1 
do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia
Wykonawca: 
_______________
(firma)

_______________
(NIP)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działania 3.2 Wyposażenie pracowni konserwatorskich i renowatorskich w ramach projektu pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji” – Zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy z systemem cyfrowej dokumentacji z systemem epi fluorescencji

W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa”. 

UWAGA!: 
1) W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji;
2) Planowany termin dostawy to 30 dni. W wypadku gdy Wykonawca ma zastrzeżenia do możliwości dochowania tego terminu, Zamawiający prosi o przekazanie takiej informacji. 


	Działanie - Zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy z systemem cyfrowej dokumentacji z systemem epi fluorescencji


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto PLN
	Łącznie netto PLN
	Łącznie VAT PLN
	Łącznie brutto PLN

	3.3.1
	Mikroskop stereoskopowy zaopatrzony w:
1. Moduł zoom z uwzględnieniem:
- apochromatycznego systemu optycznego korygowanego do nieskończoności (równoległe tory optyczne),
- zmotoryzowanego mechanizmu płynnej zmiany powiększenia,
- zakresem regulacji zoom od  co najmniej 0,63× do 15,75×,
- współczynnika zoom co najmniej 25:1,
- wbudowanej regulowanej przysłony aperturowej (regulacja głębi ostrości).
2. Zmotoryzowany system regulacji ostrości (ruch w osi Z):
- sterowanie zmotoryzowanymi funkcjami (w tym modułu zoom) możliwe zarówno za pomocą kontrolera z wyświetlaczem, jak i oprogramowania.
3. Obiektyw zamontowany w rewolwerze z systemem inteligentnego rozpoznawania powiększenia, zaopatrzony w tryby obserwacji: stereoskopowy i osiowy (tryb do pracy z kamerą, tworzenia obrazów o rozszerzonej głębi ostrości w oprogramowaniu).
4. Okulary 10x o polu widzenia o średnicy 22 mm, z regulacją dioptryjną.
5. Statyw z szeroką płaską podstawą, zawierający pole robocze z okrągłą płytką przedmiotową dwustronną kontrastującą czarno-białą.
6. Wyposażenie do obrazowania w epi-fluorescencji:
- moduł epi-fluorescencji z możliwością montażu do 4 zestawów filtrów w zmieniaczu filtrów,
- automatyczne rozpoznawanie pozycji zmieniacza filtrów,
- zestaw filtrów umożliwiających obserwację w świetle wzbudzającym UV z szerokim zakresem spektralnym emisji (do autofluorescencji),
- źródło światła do fluorescencji w postaci oświetlacza w technologii LED (brak konieczności oczekiwania na schłodzenie/rozgrzanie lampy, płynna regulacja natężenia, brak nagrzewania, czas życia wynoszący kilkadziesiąt tysięcy godzin świecenia).
7. Pierścieniowy oświetlacz światła białego odbitego jasnego pola w technologii LED, umożliwiający pracę w segmentach, zawierający zestaw do polaryzacji (polaryzator i analizator).
8. Dwuramienny oświetlacz światłowodowy światła białego odbitego typu „gęsie szyje” w technologii LED.
9. Badawcza kolorowa cyfrowa kamera cyfrowa o rozdzielczości maksymalnej ≥23,9 miliona pikseli (6000 x 3984 pikseli), sensor wielkoformatowy („pełna klatka”), prędkość do 66 klatek na sekundę, z doskonałym odwzorowaniem kolorów.
10. Nasadka okularowa z regulowanym rozstawem i kątem nachylenia tubusów okularowych wraz z portem foto dla kamery mikroskopowej.
11. Bezterminowa licencja na oprogramowanie pomiarowo-analityczne sterujące systemem mikroskopowym, wyposażone w moduły pozwalające w pełni zarządzać prowadzonymi obserwacjami, kontrolować wszystkie zmotoryzowane funkcje mikroskopu, i przeprowadzać rozbudowaną analizę obrazu, w tym na:
- automatyczne tworzenie obrazów o rozszerzonej głębi ostrości,
- tworzenie modeli 3D powierzchni,
- pomiary 2D i 3D,
- tworzenie obrazów o rozszerzonym zakresie dynamiki,
- automatyczne rozpoznawanie ustawionego powiększenia w mikroskopie i automatyczna kalibracja długości w czasie rzeczywistym (odcinki skali, pomiary). Oprogramowanie musi umożliwiać całkowite automatyczne pobieranie obrazów i danych z mikroskopu, obrabianie ich, archiwizowanie oraz dokonywanie rozbudowanych pomiarów i analiz.
12. Komputerowa stacja robocza wraz z monitorem o dobrym odwzorowaniu kolorów, dostosowana do płynnej pracy z oprogramowaniem oraz systemem operacyjnym umożliwiającym działanie w środowisku sieciowym gdzie uwierzytelnianie oparte jest na mechanizmach Active Directory.
13.  Dostawa al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska
14. Szkolenie dla co najmniej 5 osób z obsługi urządzenia
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