Uwagi do rysunków
Do oszacowania:
1. Konstrukcja stalowa mosiądzowana AR.02.05.01; AR.05.04, AR.03.01
2. Profil mosiężny na okablowanie  AR 02.06.01
3. Rury mosiężne do wieszaków AR 03.03, AR 03.04 – jedna sztuka dł. 88,8cm, Ø2,5cm
4. Pręty mosiężne AR.03.02; AR.03.03; AR 03.04 (AR.03.05); AR.05.01 (+ zestawienie poniżej)
5. Szafki boczne – w całości, AR.06.03
6. Ekspozytory AR.07.01
7. Płaskownik mosiężny AR.07.02
8. Lada kasowa – front AR.06.01
9. [bookmark: _GoBack]Wyspa ekspozycyjna – blat w czterech częściach, AR. 06.02 


Zestawienie prętów:
- 222cm x10szt 
- 115,7cm x6szt
- 68,8cm x 2szt
- 159,5cm x 2szt
- 108,8cm x 4szt
- 196,2cm x4szt
- 50cm x 12szt
