Załącznik nr 1
Konserwacja posadzek drewnianych w Budynku Głównym 
Muzeum Narodowego w Warszawie

1. Przedmiot konserwacji.
1. Przedmiot  zamówienia: 
Wykonywanie kwartalnych konserwacji posadzek drewnianych (z klepek) w Budynku Głównym MNW, w tym:
1) Galeria Sztuki Dawnej – 1630,8 m2
2) Galeria XIX w. – 1920,0 m2
3) Galeria Wystaw Zmiennych (I piętro) – 806,0 m2
4) Galeria Wystaw Zmiennych (Parter) – 263,3 m2
5) Galeria XX i XXI w. – 680,7 m2
6) Sala edukacyjna – 40,4 m2
7) Sala kinowa – 162,0 m2
8) Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne – 500 m2

Oraz miejscowe podklejanie klepek, cyklinowanie, szpachlowanie i olejowanie wybranych pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych – 1 000,0 m2. 


2. Zakres i wymagania odnośnie konserwacji.
a) Czas realizacji zamówienia: 12 lub 24 miesiące
b) Częstość prac konserwacyjnych: raz na kwartał (4 lub 8 konserwacji łącznie)
c) Konserwacja jak i pozostałe działania muszą być prowadzone przy użyciu środków uznawanych za tzw. „ekologiczne” tj. nieemitujących substancji szkodliwych mogących mieć niekorzystny wpływ na zabytki znajdujące się w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie. 
d) [bookmark: _GoBack]Prace konserwacyjne wykonywane będą naprzemiennie, tj. jako konserwacja tzw.,„głęboka”  
i jako konserwacja tzw. „zachowawcza” w okresach kwartalnych.
e) Konserwacja „głęboka” polegać będzie na czyszczeniu maszynowym posadzki preparatem głęboko czyszczącym (preparat referencyjny: Rubio Deep Cleaner) i zabezpieczeniu preparatem konserwującym (preparat referencyjny: Rubio Universal Maintenance).
f) Konserwacja „zachowawcza” polegać będzie na czyszczeniu maszynowym posadzki preparatem czyszczącym (preparat referencyjny: Rubio Universal Soap) i nałożeniu mleczka pielęgnacyjnego (preparat referencyjny: Rubio Refresh Eco).
g) Miejscowe podklejanie klepek wykonywane będzie poprzez iniekcję kleju do napraw w ilości 8 iniekcji/m2 (preparat referencyjny: Maximus PN). 
h) Cyklinowanie i szpachlowanie posadzek (preparat referencyjny: Maximus Fugen). Po cyklinowaniu zabezpieczenie posadzki preparatem olejowym (preparat referencyjny: Rubio OIL Plus 2C).
i) Konserwacja prowadzona będzie przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.
j) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych, BHP i ppoż.
k) Rozliczanie na podstawie protokołu odbioru za faktycznie wykonane prace (możliwa rezygnacja z konserwacji niektórych przestrzeni w danym kwartale).




Załącznik nr 2
Formularz wyceny

	OBIEKT:
	CENA NETTO ZA 
1 (JEDNĄ) KONSERWACJĘ:
	CENA NETTO ZA ŁACZNIE 4* (CZTERY)
KONSERWACJE:
	CENA NETTO ZA ŁACZNIE 8** (OSIEM)
KONSERWACJI:

	Galeria Sztuki Dawnej
	
	
	

	Galeria XIX w.
	
	
	

	Galeria Wystaw Zmiennych (I piętro)
	
	
	

	Galeria Wystaw Zmiennych (Parter)
	
	
	

	Galeria XX i XXI w. 
	
	
	

	Sala edukacyjna
	
	
	

	Sala kinowa
	
	
	

	Pomieszczenia biurowe i ciągi komunikacyjne
	
	
	



* 	2 konserwacje „głębokie” i 2 konserwacje „zachowawcze”
**	4 konserwacje „głębokie” i 4 konserwacje „zachowawcze”

	Rodzaj prac
	Nazwa preparatu (proponowany przez Wykonawcę)
	CENA NETTO ZA 
1 m2:
	CENA NETTO ZA 
1000 m2:

	cyklinowanie i szpachlowanie 
	
	
	

	podklejanie klepek
	
	
	

	olejowanie
	
	
	



Łączna cena netto: …………………………………………………… zł.

Obowiązujący podatek VAT    .............. %

Łączna cena brutto: …................................................... zł.

Nazwa preparatów dla konserwacji „głębokiej” (czyszczący, konserwujący): ………………………………………………………………………………………………….
Nazwa preparatów dla konserwacji „zachowawczej”(czyszczący, konserwujący): ………………………………………………………………………………………………….

